|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара, качественные, технические и функциональные показатели товара** | **Параметры эквивалентности** | **Кол-во (шт.)** |
| 1. | **МФУ лазерное,** цветность печати - черно-белая, максимальный формат –A4, объем памяти – не менее 64 Мб, отображение информации - ЖК-дисплей, максимальное разрешение чёрно-белой печати – не менее 1200x600 dpi, скорость чёрно-белой печати формата А4 – не менее 18 стр/мин, время выхода первого чёрно-белого отпечатка – не более 8 сек; максимальное оптическое разрешение сканера – не менее 600x1200 dpi; максимальное разрешение копира – не менее 600x600 dpi, скорость копирования - не менее 18 стр/мин, максимальное количество копий за цикл – не менее 9; ёмкость лотка подачи - не менее 150 листов, ёмкость выходного лотка – не менее 100 листов; ресурс чёрного картриджа – не менее 1500 страниц; печать на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге; интерфейс – USB, поддержка языков управления PCLM, PCLMS; в комплекте поставки - диск с ПО, кабель питания, соединительный кабель USB, картридж; потребляемая мощность в работе – не более 960 Вт, потребляемая мощность в режиме ожидания – не более 1,4 Вт, уровень шума при работе - не более 85 дБ | **Canon i-SENSYS MF3010** | **1** |
|  | - комплекс мероприятий, направленный на поиск и выявление устройств перехвата информации, внедренных в МФУ **(Специальная Проверка)**- комплекс мероприятий по исследованию электромагнитных излучений от МФУ на соответствие нормам при работе с информацией, содержащей государственную тайну **(Специальное Исследование)** |  | **1** |

**Условия поставки товара**

Наличие у участника конкурса лицензии ФСТЭК России на техническую защиту конфиденциальной информации.