|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальное****казенное учреждение****города Коврова****Владимирской области****«Город»**Фурманова ул., д. 33, пом. 1аг. Ковров Владимирской области, 601901тел. (49232) 3-47-24, факс (49232) 3-55-84mku-gorod-kovrov@yandex.ruОКПО 37474738, ОГРН 1113332008041 ИНН/КПП 3305713812/330501001\_\_\_\_\_06.02.2018г.\_\_\_ №\_\_\_\_\_163\_\_\_\_\_На № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Руководителю |

 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Город» предлагает выполнить работы по утеплению наружной стены по адресу г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26.

Объем выполнения работ и начальная цена (без НДС) указаны в смете (приложение к предложению).

Получение ценового предложения не означает обязанность Заказчика заключить контракт.

Контракт заключается с Подрядчиком, предложившим наименьшую цену выполнения работ, на условиях, установленных Заказчиком.

Обязательные условия выполнения заказа:

Место выполнения работ: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 16.03.2018г. с правом досрочного выполнения работ.

Срок гарантии: 3 года с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

Условия оплаты: Форма оплаты - безналичный расчет. Без предоплаты.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком - Российский рубль.

Порядок оплаты: Оплата за выполненные работы производится в течение 15 дней с момента приемки выполненных работ, проведения экспертизы, подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, получения счета (счета-фактуры).

Прочие условия: Подрядчик обязуется выполнить работы из собственных материалов, в соответствии со сметой, составленной Заказчиком.

В случае если цена выполнения работ, предложенная Подрядчиком, меньше, чем начальная цена выполнения работ по смете, то Заказчик рассчитывает коэффициент понижения цены. Коэффициент определяется путем деления цены, предложенной Подрядчиком, на начальную цену выполнения работ. Эти действия оформляются протоколом согласования (ведомостью) контрактной цены, который вместе со сметой будет являться приложением к заключенному контракту. При сдаче Подрядчиком выполненных работ акт выполненных работ по форме КС-2 составляется в соответствии со сметой, составленной Заказчиком, с указанием коэффициента понижения цены, с применением коэффициента понижения цены к строке сметы «ВСЕГО по смете» и указанием суммы, подлежащей оплате Подрядчику, соответствующей его ценовому предложению. В справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3, счете (счете-фактуре) указывается только сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с его ценовым предложением.

Адрес направления ценового предложения:

эл. почта mku-gorod-kovrov@yandex.ru

факс 8(49232)35584

ул. Фурманова, д. 33 пом. 1а каб. 9

Контактное лицо: Мурикова Мария Петровна 8(49232)35584

Сроки предоставления ценовой информации: Заказчик просит предоставить ценовую информацию по объекту закупки до 11.02.2018г. включительно.

Зам.директора учреждения М.П. Фролова

Исп.: Экономист – главный специалист

М.П. Мурикова

тел. 3-55-84

г. Ковров, ул. Социалистическая, д. 10 кв. 26

*(наименование стройки)*

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на утепление наружной стены

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_18,012 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2,722 тыс. руб.

Сметная трудоемкость\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20,22 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_ квартал 201\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Т/з осн. раб. | Т/з мех. |
| на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе |   |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Раздел 1.**  |
| **1** | **ТЕР46-02-009-02***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Отбивка штукатурки с поверхностей: стен***НР (335 руб.): 110%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (181 руб.): 70%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 100 м2 |   | **0,15** | **2821,24** | **423** | **423** |   |   |   | **3,42** |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2) | чел.час | 22,82 | 3,42 | 123,63 | 422,81 | 422,81 |   |   |   |   |   |
| **2** | **ТЕР10-01-010-01***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Установка элементов каркаса: из брусьев***(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (116 руб.): 118%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (53 руб.): 63%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 1 м3 древесины в конструкции |   | **0,04** | **11449,98** | **458** | **137** | **14** |   | **307** | **1,04** |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,8) | чел.час | 25,875 | 1,04 | 132,82 | 138,13 | 138,13 |   |   |   |   |   |
|   | 1. 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0,2875 | 0,01 | 4,43 | 0,04 |   | 0,04 |   |   |   |   |
|   | 2. 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.час | 0,4125 | 0,02 | 26,2 | 0,52 |   | 0,52 |   |   |   |   |
|   | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,45 | 0,02 | 732,1 | 14,64 |   | 14,64 |   |   |   |   |
|   | 4. 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 0,0031 | 0,0001 | 26139,58 | 2,61 |   |   |   | 2,61 |   |   |
|   | 5. 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 | 0,0001 | 9243,27 | 0,92 |   |   |   | 0,92 |   |   |
|   | 6. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,0075 | 0,0003 | 51958,15 | 15,59 |   |   |   | 15,59 |   |   |
|   | 7. 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 1,45 | 0,058 | 17,75 | 1,03 |   |   |   | 1,03 |   |   |
|   | 8. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,003 | 0,0001 | 52017,58 | 5,2 |   |   |   | 5,2 |   |   |
|   | 9. 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,93 | 0,0372 | 6566,31 | 244,27 |   |   |   | 244,27 |   |   |
|   | 10. 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0,12 | 0,0048 | 6566,31 | 31,52 |   |   |   | 31,52 |   |   |
|   | 11. 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,01 | 0,0004 | 3621,48 | 1,45 |   |   |   | 1,45 |   |   |
|   | 12. 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00301 | 0,0001 | 21436,72 | 2,14 |   |   |   | 2,14 |   |   |
| **3** | **ТЕР26-01-036-01***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен***(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (261 руб.): 100%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (156 руб.): 70%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 100 м2 поверхности |   | **0,15** | **3561,78** | **534** | **362** | **13** | **1** | **159** | **2,77** | **0,01** |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 2,6) | чел.час | 18,469 | 2,77 | 130,6 | 361,76 | 361,76 |   |   |   |   |   |
|   |   | Затраты труда машинистов | чел.час | 0,0375 | 0,01 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 1. 020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.час | 0,0375 | 0,01 | 937,89 | 9,38 |   | 9,38 | 2,14 |   |   |   |
|   | 2. 134041 | Шуруповерт | маш.час | 1,05 | 0,16 | 8,22 | 1,32 |   | 1,32 |   |   |   |   |
|   | 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,0625 | 0,01 | 732,1 | 7,32 |   | 7,32 |   |   |   |   |
|   | 4. 113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 17 | 2,55 | 30,99 | 79,02 |   |   |   | 79,02 |   |   |
| *Д* | 5.  | Саморезы | шт | 666,6666 | 100 | 0,8 | 80 |   |   |   | 80 |   |   |
| **5** | **ТССЦ-104-0007***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200** | м3 |   | **1,5** | **4215,63** | **6323** |   |   |   | **6323** |   |   |
| **4** | **ТЕР10-01-012-03***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Обшивка каркасных стен: плитами ГВЛВ***(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)НР (1527 руб.): 118%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (694 руб.): 63%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 100 м2 |   | **0,15** | **15741,94** | **2361** | **1799** | **68** |   | **494** | **12,99** |   |
|   |   | Затраты труда рабочих (ср 3,2) | чел.час | 86,595 | 12,99 | 138,53 | 1799,5 | 1799,5 |   |   |   |   |   |
|   | 1. 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.час | 0,9375 | 0,14 | 4,46 | 0,62 |   | 0,62 |   |   |   |   |
|   | 2. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,6125 | 0,09 | 732,1 | 65,89 |   | 65,89 |   |   |   |   |
| *Д* | 3.  | Пена монтажная | бал | 13,3333 | 2 | 187 | 374 |   |   |   | 374 |   |   |
| *Д* | 4.  | Саморезы | шт | 1000 | 150 | 0,8 | 120 |   |   |   | 120 |   |   |
| **6** | **ТССЦ-101-2513***Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр* | **Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм** | м2 |   | **15** | **178,81** | **2682** |   |   |   | **2682** |   |   |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 12781 | 2721 | 95 | 1 | 9965 | 20,22 | 0,01 |
| Накладные расходы | 2239 |   |   |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 1083 |   |   |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |   |   |
|  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 939 |   |   |   |   | 3,42 |   |
|  Деревянные конструкции | 7890 |   |   |   |   | 14,03 |   |
|  Теплоизоляционные работы | 7274 |   |   |   |   | 2,77 | 0,01 |
|  Итого | 16103 |   |   |   |   | 20,22 | 0,01 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 9965 |   |   |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 95 |   |   |   |   |   |   |
|  ФОТ | 2722 |   |   |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 2239 |   |   |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 1083 |   |   |   |   |   |   |
|  Компенсация НДС | 1909 |   |   |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **18012** |   |   |   |   | **20,22** | **0,01** |